
[bookmark: _GoBack]Кабельдік теледидар қызметтеріне
техникалық ерекшелік

Қызмет көрсету орны: Астана қаласы, Қонаев көшесі, 6-үй
Қызмет көрсету мерзімі: 01.01.2027 ж. – 31.12.2027 ж.
Нүктелер саны: 50 – ЦТВ;
Қызмет түрі:
· аналогтық және цифрлық телехабар тарату жүйесінде кабельдік теледидар қызметтерін ұсыну.
Қызметтің сипаттамалары:
· кабельдік аналогтық және цифрлық телехабар тарату жүйесі бағдарламаларды қалыптастыру және коммутациялау тәсілдерін, кабельдік желіде тарату және теледидар қабылдағышы (абоненттік құрылғы) арқылы қабылдау мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін модуляция түрін айқындайтын жабдықтың функционалдық блоктарынан тұруы тиіс;
· аналогтық жүйе көпбағдарламалы теледидардың цифрлық жүйелерімен бірге пайдаланылуы және бағдарламаларды абонентке тарату үшін қолданылуы тиіс. Аналогтық телехабар тарату жүйесі бейнесигналдың амплитудалық модуляциясына (теріс модуляция) және дыбыстық сүйемелдеу арнасының жиіліктік модуляциясына негізделуі және «PAL-D/K» форматына қолдау көрсетуі тиіс.
Абоненттік құрылғының сипаттамалары:
· абоненттік құрылғы ретінде теледидар және теледидарлық приставка (қажет болған жағдайда) қолданылуы тиіс.
Тюнер (аналогтық ТВ):
Кіріс жиіліктерінің диапазоны: 48~860 MHz (D/K-OIRT стандарты).
Сигналдың кіріс деңгейі: -75~+75 dBmV.
Кіріс кедергісі (Импеданс): 75 Ом.
Бейне декодері:
Шығыс сигналының стандарты: «PAL».
Аудио декодері:
Шығыс сигналының түрі: mono, stereo.


