**Техникалық ерекшелік**

**шағын механикаландыру жабдықтарына техникалық қызмет көрсету, күту және жөндеу**

**(ЕНС ТРУ 331222.100.000000 коды)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **р/с** | **Мазмұн** | **Ескерту** |
| 1 | Сипаттама | Ұсақ-түйек механикаландыруға қызмет көрсету, күту және жөндеу  TS -1 дана бұрандалы гайка.  ТБ -1 дана бұрандалы гайка.  ШВ-2М бұрандалы гайка  Барлығы - 4 дана (ПЧ-3) |
| 2 | Талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары | Бұрандалы гайка - бекітпедегі айналдыру моментінің мөлшерін реттеп және көрсете отырып, шпалмен рельсті бекітудің барлық түрлеріне арналған, жылдам реверстің болуы. Бұрандалы гайка екі блоктан тұрады: төрт штрихты бензин қозғалтқышынан тұратын гайканы айналдыруға арналған агрегат; шпиндельдің айналуын тоқтатпай ауыстырып қосу мүмкіндігімен 2 айналу жылдамдығына арналған редуктор. Трасбордерлік арба: бір операторға агрегаттың рельс жолына қатысты көлденең және бойлық қозғалысын жүзеге асыруға мүмкіндік беретін шанақ; рельстердегі олардың шунтталмайтын жылы білікшелері. Жұмыстардың белгілі бір тізбесі ақау актілерімен белгіленеді. Жөндеуден кейін қабылдауға жауапты болып тағайындалған тапсырыс беруші өкілінің қатысуымен қабылдау сынақтарын және пайдаланудағы сынақтарды жүргізеді. Ұсақ механикаландыру жабдықтарын тапсырыс берушінің өндірістік базасының аумағынан жеткізушінің өндірістік базасының аумағына жөндеуге шығару және қайтару тапсырыс берушінің өз қаражаты есебінен және тапсырыс берушінің күшімен жүзеге асырылады.. Ұсақ механикаландыруға арналған материалдар мен қосалқы бөлшектерді ауыстыруға, сондай-ақ жабдықтың құрамдас бөліктерін бөлшектеуге, жөндеуге және монтаждауға арналған барлық қажетті жөндеулерді Өнім беруші және Өнім берушінің қаражаты есебінен жүргізеді. Жұмыстарды орындау үшін қажетті қосалқы бөлшектер мен материалдарды Өнім беруші өз есебінен қамтамасыз етеді және жаңа, бұрын пайдаланылмаған, тиісті сапада болуы тиіс. Ұсақ-түйек механикаландырудан бөлшектелген, пайдаланылған қосалқы бөлшектердің барлығы істен шыққан, Тапсырыс берушіге қайтарылады. Барлық қосалқы бөлшектер, материалдар, майлар мен майлау материалдары бұрын пайдаланылмаған жаңа болуы тиіс, дайындалған жылы жөндеу жылына дейін кемінде бір жыл ұсақ механикаландыруды жасаушының талаптары мен стандарттарына сәйкес келуі тиіс. Бұранда гайкасын жөндеу кезінде Өнім беруші тозған бөлшектерді: іштен жану қозғалтқышын; редукторды; алмалы-салмалы арбаны ауыстыра отырып жөндеу жүргізуі тиіс. |
| 3 | Техникалық стандарттар | Барлық жұмыстар: «Техникалық реттеу туралы» 27.12. 2002 жылғы Федералдық заңға сәйкес қамтамасыз етілуі тиіс; Ресей Федерациясындағы стандарттау "МЕМСТ R1.4-2004" ұйымының стандарттарын қолдану. Ұйымдардың стандарттары. Жалпы ережелер» |
| 4 | Басқа нормативтік-техникалық құжаттаманы көрсету | ---------- |
| 5 | Кепiлдiк мерзiмдерi | Орындалған жұмыстарға кепілдік беру мерзімі пайдалануға берілген күннен бастап 12 айдан кем болмауы тиіс. |
| 6 | Рұқсат (лицензия) | Талап етілмеді |

**Филиалдың бас инженері Б.Гасумов**

орн: Бертаев А.К.. – ПЧГ ,тел: 31-71