**Техникалық ерекшелік**

**шағын механикаландыру жабдығына техникалық қызмет көрсету, техникалық қызмет көрсету және жөндеу Темір жол бұрғылау машинасы**

**(ЕНС ТРУ 331222.100.000000 коды)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **р/с** | **Мазмұн** | **Ескерту** |
| 1 | Сипаттама | Ұсақ-түйек механикаландыруға қызмет көрсету, күту және жөндеу  Рельстік бұрғылау машинасы–3 дана (ПЧ-3) |
| 2 | Талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары | Рельстік бұрғылау машинасы **-**  Р50, Р65, Р75 темір жол рельстерінің бут бұрандаларына арналған тесіктерді бұрғылауға арналған, 1-цилиндрлі, 4-штрихты вигатель, көлденең білікпен. Салқындату – мәжбүрлі ауа. Бұрғылаудың максималды диаметрі, мм - 36. Бұрғылау жемі автоматты түрде жасалады. Жұмыстардың белгiлi бiр тiзбесi ақаулы актiлермен белгiленедi. жөндеуден кейін қабылдауға жауапты болып тағайындалған тапсырыс беруші өкілінің қатысуымен пайдалануға қабылдау мен сынауды және сынауды жүзеге асырады.  Ұсақ механикаландыру жабдықтарын тапсырыс берушінің өндірістік базасының аумағынан жеткізушінің өндірістік базасының аумағына жөндеуге шығару және қайтару тапсырыс берушінің өз қаражаты есебінен және тапсырыс берушінің күшімен жүзеге асырылады. Ұсақ механикаландыруға арналған материалдар мен қосалқы бөлшектерді ауыстыруға, сондай-ақ жабдықтың құрамдас бөліктерін бөлшектеуге, жөндеуге және монтаждауға арналған барлық қажетті жөндеулерді Өнім беруші және Өнім берушінің қаражаты есебінен жүргізеді. Жұмыстарды орындау үшін қажетті қосалқы бөлшектер мен материалдарды Өнім беруші өз есебінен қамтамасыз етеді және жаңа, бұрын пайдаланылмаған, тиісті сапада болуы тиіс. Ұсақ-түйек механикаландырудан бөлшектелген, пайдаланылған қосалқы бөлшектердің барлығы істен шыққан, Тапсырыс берушіге қайтарылады. Барлық қосалқы бөлшектер, материалдар, майлар мен майлау материалдары бұрын пайдаланылмаған жаңа болуы тиіс, дайындалған жылы жөндеу жылына дейін кемінде бір жыл ұсақ механикаландыруды жасаушының талаптары мен стандарттарына сәйкес келуі тиіс. Рельсті бұрғылау машинасын жөндеу кезінде Өнім беруші тозған бөлшектерді: іштен жану қозғалтқышын; стартерді, алмалы-салмалы тетікті ауыстыра отырып жөндеу жүргізуі тиіс. |
| 3 | Техникалық стандарттар | Барлық жұмыстар: «Техникалық реттеу туралы» 27.12.2002 жылғы Федералдық заңға сәйкес қамтамасыз етілуі тиіс; Ресей Федерациясындағы стандарттау "МЕМСТ R1.4-2004" ұйымының стандарттарын қолдану. Ұйымдардың стандарттары. Жалпы ережелер» |
| 4 | Басқа нормативтік-техникалық құжаттаманы көрсету | ---------- |
| 5 | Кепiлдiк мерзiмдерi | Орындалған жұмыстарға кепілдік беру мерзімі пайдалануға берілген күннен бастап 12 айдан кем болмауы тиіс. |
| 6 | Рұқсат (лицензия) | Талап етілмеді |

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ МЕРДIГЕР

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Жартыбаев Ж.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Казбеков А.Ю.

**М.П. М.П.**