**Техникалық ерекшелік**

**шағын механикаландыру жабдықтарына техникалық қызмет көрсету, күту және жөндеу**

**(ЕНС ТРУ 331222.100.000000 коды)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **р/с** | **Мазмұн** | **Ескерту** |
| 1 | Сипаттама | Ұсақ-түйек механикаландыруға қызмет көрсету, күту және жөндеу  Электр станциясы -2 дана. (ПЧ-3) |
| 2 | Талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары | Жылжымалы электр станциясы - шынжыр табанды электр атқарушы құралмен жұмыс істеуге арналған. қуаты, кВт 4; nкернеу, В 230; P odтогы - кезектесіп үш фазалы; Ағымдағы норма, Гц 50; қуат коэффициентіне 0,8; кернеуді реттеу — автоматты; генератор мен қозғалтқышты салқындату жүйесі – мәжбүрлі ауа; қозғалтқыш типі - бензин бір цилиндрлі; Қозғалтқышты баумен немесе бастапқы иінтіректі түсіру әдісі. Жұмыстардың белгiлi бiр тiзбесi ақаулы актiлермен белгiленедi. жөндеуден кейін қабылдауға жауапты болып тағайындалған тапсырыс беруші өкілінің қатысуымен пайдалануға қабылдау мен сынауды және сынауды жүзеге асырады.  Ұсақ механикаландыру жабдықтарын тапсырыс берушінің өндірістік базасының аумағынан жеткізушінің өндірістік базасының аумағына жөндеуге шығару және қайтару тапсырыс берушінің өз қаражаты есебінен және тапсырыс берушінің күшімен жүзеге асырылады. Ұсақ механикаландыруға арналған материалдар мен қосалқы бөлшектерді ауыстыруға, сондай-ақ жабдықтың құрамдас бөліктерін бөлшектеуге, жөндеуге және монтаждауға арналған барлық қажетті жөндеулерді Өнім беруші және Өнім берушінің қаражаты есебінен жүргізеді. Жұмыстарды орындау үшін қажетті қосалқы бөлшектер мен материалдарды Өнім беруші өз есебінен қамтамасыз етеді және жаңа, бұрын пайдаланылмаған, тиісті сапада болуы тиіс. Ұсақ-түйек механикаландырудан бөлшектелген, пайдаланылған қосалқы бөлшектердің барлығы істен шыққан, Тапсырыс берушіге қайтарылады. Барлық қосалқы бөлшектер, материалдар, майлар мен жағармай материалдары жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс, дайындалған жылы жөндеу жылына дейін кемінде бір жыл ұсақ механикаландыруды жасаушының талаптары мен стандарттарына сәйкес болуы тиіс. Электр станциясына жөндеу жұмыстарын орындау кезінде Өнім беруші тозған бөлшектерді: іштен жану қозғалтқышын; синхронды генераторды; басқару блогын ауыстыра отырып жөндеу жүргізуі тиіс; алмалы-салмалы механизм. |
| 3 | Техникалық стандарттар | Барлық жұмыстар: «Техникалық реттеу туралы» 27.12.2002 жылғы Федералдық заңға сәйкес қамтамасыз етілуі тиіс; Ресей Федерациясындағы стандарттау "МЕМСТ R1.4-2004" ұйымының стандарттарын қолдану. Ұйымдардың стандарттары. Жалпы ережелер» |
| 4 | Басқа нормативтік-техникалық құжаттаманы көрсету | ---------- |
| 5 | Кепiлдiк мерзiмдерi | Орындалған жұмыстарға кепілдік беру мерзімі пайдалануға берілген күннен бастап 12 айдан кем болмауы тиіс. |
| 6 | Рұқсат (лицензия) | Талап етілмеді |

**Филиалдың бас инженері Б.Гасумов**

Исп: Бертаев А.К.. – ПЧГ ,тел: 31-71