**Техникалық ерекшелік**

**моторлы көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі жұмыстар үшін**

**(ЕНС ТРУ 292040.100.000001 коды)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **р/с** | **Мазмұны** | **Ескерту** |
| 1 | Жұмыстың сипаттамасы | Автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу.  1 дана  ВАЗ 21310 (ЭЧ) |
| 2 | Талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары | Жұмыс қойылатын талаптарға сәйкес жүргізілуі тиіс:  1. Мердiгер қызмет көрсетудi Техникалық стандарттарға, жалпыға бiрдей қабылданған сапа стандарттарының талаптарына, Ресей Федерациясында жұмыстарды ұйымдастыру мен қызмет көрсетудi реттейтiн пайдалану, техникалық және өзге де нормативтiк құжаттардың талаптарына сәйкес, сондай-ақ көлiк құралын өндiрушiнiң талаптарына сәйкес көрсетедi;   1. Осы машиналарға арналған нұсқаулық нұсқаулық.   Моторлы көлiк құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу үшiн қажеттi нормативтiк құжаттар сатып алуды ұйымдастырушылар орналасқан жердегi ықтимал Мердiгердiң талабы бойынша 3 күнтiзбелiк күн iшiнде электрондық немесе қағаз түрiнде берiлуге тиiс.  Жұмыстарды орындау үшiн Мердiгерде болуы тиiс:  -өндірістік база (ғимарат), шілтер, арматура, құрал-саймандар, мүкәммалдық мүлік.  Автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде негізгі жұмыстардың мынадай көлемін орындау қажет:   1. Қозғалтқыш майының өзгеруі 2. Май сүзгіні ауыстыру 3. Ауа сүзгісінің орнын ауыстыру 4. Отын сүзгісінің орнын ауыстыру 5. Дискілер мен қозғалмалы элементтерді инъекциялау. 6. Салқындатқышты ауыстыру 7. Тежегіштерді, қан кетулерді тексеру, қажет болған жағдайда тежегіш төсемдерін ауыстыру 8. D/m клапан мұқабасы 9. Клапанды реттеу 10. Ұшқын штепсельдік қосқыштарды ауыстыру 11. Жоғары вольтты сымдарды ауыстыру 12. Редуктордағы майдың өзгеруі 13. Ауыстырып тиеу жағдайларында майдың өзгеруі 14. Артқы ось иінді иінді майдың өзгеруі 15. Алдыңғы осьтік иінді майдың өзгеруі. 16. Автомобильдің ескерту жарығын көзбен шолып тексеру, желқағар әйнек тазартқыш механизмінің жұмысы.   Жұмыс мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 30.12.24-ке дейін, жұмыс кестесіне және шартқа сәйкес (кестеге шартпен қатар қол қойылады).  Көлік құралдарының материалдары мен қосалқы бөлшектерін ауыстыруға арналған барлық қажетті жөндеу жұмыстарын, сондай-ақ көлік құралдарының құрамдас бөліктерін бөлшектеуді, жөндеуді және монтаждауды Мердігер және Мердігердің қаражаты есебінен жүргізеді.  Жұмыстарды орындау үшін қажетті қосалқы бөлшектерді, материалдарды, майлар мен жағармай материалдарын Мердігер өз есебінен қамтамасыз етеді және жаңа, тиісті сапада, бұрын пайдаланылмаған, дайындалған жылы жөндеу жылына дейін бір жылдан ерте емес болуы, көлік құралын дайындаушының талаптары мен стандарттарына сәйкес келуі тиіс.  Істен шыққан көлік құралынан бөлшектелген барлық пайдаланылған қосалқы бөлшектер Тапсырыс берушіге қайтарылады.  Тапсырыс берушінің өндірістік базасының аумағынан Мердігердің жөндеу базасының аумағына жөндеуге арналған көлік құралдарын шығару және қайтару тапсырыс берушінің меншікті қаражаты мен күшімен жүзеге асырылады.  Мердiгерлердiң жөндеу базалары объектiлердiң тiркелген жерiнен 200 км-ден аспайтын қашықтықта орналасуға тиiс, егер бұл қашықтық асып кетсе, жөндеу үшiн көлiк құралдарын Тапсырысшының өндiрiстiк базасының аумағынан Мердiгердiң жөндеу базасының аумағына шығару және қайтару Мердiгердiң өз қаражаты мен күшiмен жүзеге асырылады. |
| 3 | Техникалық стандарттар | Қолданыстағы стандарттардың, техникалық сипаттамалардың, өндірушінің ұсынымдары мен нормативтік-техникалық құжаттарының талаптарына сәйкес. |
| 4 | Басқа нормативтік-техникалық құжаттаманы көрсету | Нұсқаулар мен ережелердің болуы |
| 5 | Кепiлдiк мерзiмдерi | Көлiк құралын пайдаланудың кепiлдiк мерзiмi пайдалануға берiлген күннен бастап 12 айдан кем болмауы тиiс. |
| 6 | Рұқсат (лицензия). | Талап етілмеді |

**Филиалдың бас инженері Б.Гасумов**

Орн: Кулишева Г.А. – ИЖУТех.,тел: 32-24