Мақұлдаймын:

**филиалының директоры**

**«ҚТЖ» ҰК» АҚ – «Шығыс**

**Темір жол бөлімі»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.У. Қожахметов**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 ж**

«ҚТЖ» ҰК» АҚ – Шығыс темір жол учаскесі филиалдары  
унпн автокода сатып алуга арналган техникалык ерекшелж  
(коды ТЖК БНА 291022.300.000020)

|  |  |
| --- | --- |
| **Р\с**  **№** | **Атауы** |
| **1** | **Сатып алынатын тауар, жумыс жэне корсетшетш кызметтердщ сипаттамасы** |
|  | Автокөлік (жеңіл көлік) |
| **2** | **Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары** |
|  | **Қозғалтқыш - EURO-5, төрт тактілі, бензин;**  **Цилиндрлердің саны мен орналасуы - кемінде 4, қатарда;**  **Ауыстыру - 1,4-1,6 л;**  **Доңғалақ базасы, макс. - 2760 мм;**  **Қуаты - 150 а.к. дейін;**  **Жанармай багының сыйымдылығы - кемінде 55 л;**  **Орындар саны – 5;**  **Дене ұзындығы – 4770-4800 мм;**  **Ені, макс. - 1820 мм;**  **Биіктігі, макс. - 1492 мм;**  **Жабдық - ABS, MP3, AIR BAG, жылытылатын орындықтар, кондиционер, круиздік бақылау, тұрақтылықты бақылау, алкогольді блоктау;**  **Шиналар өлшемі - R17;**  **Автокөліктің жалпы салмағы, макс. - 2000 кг;**  **Трансмиссиясы - CVT автоматты беріліс қорабы;**  **Жетек түрі - алдыңғы;**  **Рульдік басқару – рульдік басқару;**  **Жерді тазарту, мин. - 140 мм;** |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Жаңа машиналар мен жабдықтар Ресейдің сапа, қауіпсіздік, еңбекті қорғау және қоршаған орта туралы заңнамасына сәйкес келуі керек.  КО ТР 018/2011 «Дөңгелекті көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» |
| **3** | Кепілдік мерзімдері (қажет болған жағдайда) |
|  | Кепілдік мерзімі пайдалануға берілген күннен бастап кемінде 36 ай болуы керек.  Өнімді және оның құрамдас бөліктерін өндіру күні жеткізу күнінен бір жылдан кешіктірілмей болуы керек. Өнім жаңа және пайдаланылмаған болуы керек. |

Құрастырушы:

бас инженер

«ҚТЖ» ҰК» АҚ – «ВЖУ» С.А.Юров

Атқарушы: Е.А. Медведева -

Өндірістік-техникалық бөлімінің бастығы

8-38586-20429