Мақұлдаймын:

**филиалының директоры**

**«ҚТЖ» ҰК» АҚ – «Шығыс**

**Темір жол бөлімі»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.У. Қожахметов**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 ж**

Техникалық сипаттамалар

«ҚТЖ» ҰК» АҚ филиалы – Шығыс темір жол учаскесінің қажеттіліктері үшін көлік құралдарын сатып алуға

(ENS TRU коды 291022.300.000024)

|  |  |
| --- | --- |
| **Р\с**  **№** | **Атауы** |
| **1** | **Сатып алынатын тауар, жумыс жэне корсетшетш кызметтердщ сипаттамасы** |
|  | Автокөлік (жеңіл автокөлік, барлық жерүсті көлік) |
| **2** | **Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары** |
|  | **Қозғалтқыш - EURO-5, төрт тактілі, бензин;**  **Цилиндрлердің саны мен орналасуы - кемінде 4, қатарда;**  **Ауыстыру - 2,6-2,7 л;**  **Қозғалтқыштың қуаты - 150 а.к. дейін;**  **Жанармай багының сыйымдылығы - кемінде 68 л;**  **Орындар саны – 5;**  **Дене ұзындығы - 4,750-4,785 мм;**  **Жабдық - Круиз-контроль, ABS, ESP, алкогольді блоктау. Ені, макс. - 1900 мм;**  **Биіктігі, макс. - 2150 мм;**  **Доңғалақ базасы, макс. - 2760 мм;**  **Шиналар өлшемі - R16;**  **Трансмиссиясы - 5 жылдамдықты механикалық;**  **Рульдік басқару – рульдік басқару;**  **Жерді тазарту - кемінде 210 мм.**  Жаңа машиналар мен жабдықтар Ресейдің сапа, қауіпсіздік, еңбекті қорғау және қоршаған орта туралы заңнамасына сәйкес келуі керек.  ТР КО 018/2011 «Дөңгелекті көлік құралдарының қауіпсіздігі» |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **3** | Кепілдік мерзімдері (қажет болған жағдайда) |
|  | Кепілдік мерзімі пайдалануға берілген күннен бастап кемінде 36 ай болуы керек.  Өнімді және оның құрамдас бөліктерін өндіру күні жеткізу күнінен бір жылдан кешіктірілмей болуы керек. Өнім жаңа және пайдаланылмаған болуы керек. |

Құрастырушы:

бас инженер

«ҚТЖ» ҰК» АҚ – «ВЖУ» С.А.Юров

Атқарушы: Е.А. Медведева -

Өндірістік-техникалық бөлімінің бастығы

8-38586-20429