**Техническая спецификация**

**на переосвидетельствование кислородных, газовых баллонов**

**(код ЕНС ТРУ 712019.000.000009)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Содержимое** | **Примечание** |
| 1 | Описание услуг | Освидетельствование кислородных баллонов.  5 штук  Освидетельствование газовых баллонов  6 штук |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Освидетельствование баллонов, за исключением баллонов для растворенного под давлением ацетилена (далее - ацетилен), включает:  а) осмотр внутренней (за исключением баллонов для сжиженного углеводородного газа (пропан-бутана) вместимостью до 55 л) и наружной поверхностей баллонов;  б) проверку массы и вместимости баллонов;  в) гидравлическое испытание баллонов.  Проверку массы и вместимости стальных бесшовных баллонов до 12 л включительно и свыше 55 л, а также сварных баллонов независимо от вместимости не производят. |
| 3 | Технические стандарты | Предоставляться в соответствии с:  - «Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 года №536 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности и опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением». |
| 4 | Указание на иную нормативно-техническую документацию | ---------- |
| 5 | Гарантийные сроки | Срок освидетельствования баллонов 5 лет |
| 6 | Разрешение (лицензия). | Нотариально засвидетельствованную копию государственного разрешения (лицензии), или иные разрешительные документы, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации. |

**Главный инженер**

**филиала Гасумов Б.Т.о.**

Исп: Кулишева Г.А. – ИЖУТех.,тел: 32-24