3-қосымша

баға ұсынысын сұрау арқылы сатып алуға

Техникалық сипаттама (техникалық тапсырма)

жеке қорғану құралдарын сынау бойынша сатып алынған қызметтер

(ENS TRU коды 712019.000.000009)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Сипаттамалардың атауы | Мүмкіндік мазмұны |
| 1. | Қызмет көрсету | Электрдиагностикалық сынақтарды жүргізу бойынша жұмыстарды орындау.  Барлық қызметтер мыналарға сәйкес көрсетілуі керек:  - PTEEP  - POT RM-021-2002 «ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША САЛА АРАЛЫҚ ЕРЕЖЕЛЕР»  - ГОСТ Р 50571.16-99 (IEC 60364-6-61-86), адж. F. Ғимараттардың электр қондырғылары. |
| 2. | Объектінің қысқаша сипаттамасы | - дайындық жұмыстарын жүргізу;  - жұмыс орны мен көлемін анықтау; |
| 3. | Персоналға қойылатын талаптар | Қызметкерлер міндетті:  - физикалық сау, жаман әдеттері жоқ;  -электр қондырғыларына рұқсат ету мәртебесі мен біліктілік санаты мен тобының болуы;  - міндетті медициналық сақтандыру полисінің болуы;  - жұмыс беруші жазатайым оқиғалардан сақтандырылған;  - алпыс жасқа дейін.  - арнайы білімі болуы; |
| 4. | Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар | Жеткізуші міндетті:  - PTEEP, PUE, MPPOT сәйкес жұмыстарды орындау  - Жұмысты тек олар үшін белгіленген аумақта орындаңыз.  - Техникалық құралдар мен механизмдердің ең аз қажетті санымен жұмысты орындау.  - Шарттың тақырыбы бойынша жұмыстың мазмұнына, мерзіміне және сапасына қойылатын талаптарды орындау.  - Мерзімдерді сақтаңыз.  - Заңда және нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарды орындау.  - Жоспарда белгіленген мерзімде жұмыс барысын бәсеңдететін жағдайлар туындаған жағдайда бұл туралы Тапсырыс берушіге дереу хабарлаңыз.  - Тапсырыс берушінің талабы бойынша жұмыстағы кемшіліктер мен ақауларды жою |
| 5. | Тапсырмалар | - 1кВ-қа дейін оқшауланған штангаларды, қысқыштарды, 1000 В-қа дейін кернеу көрсеткішін тексеру  - Өлшеу аспаптарын сынау 3 дана  -Өлшеу хаттамаларын жасау. |
| 6. | Қызметке қойылатын талаптар | ПУЕ, ағымдағы ГОСТ, ҚНжЕ сәйкес өлшемдерді тексеру жұмыстарын жүргізу.  Тұтынушылардың электр жабдықтары мен электр қондырғыларын өлшеу және сынау бойынша жұмыстарды орындау кезінде электр өлшеу зертханасы мыналар үшін толық жауапкершілікте болады:  - бір сызықты жобалық сұлба жобасында электр қондырғысының элементтерін дұрыс анықтау;  - орындалған жұмыстың толықтығы;  - алынған нәтижелердің сенімділігі; |
| 7. | Қауіпсіздік және қоршаған орта | Тұтынушылардың электр жабдықтары мен электр қондырғыларын өлшеу және сынау бойынша барлық жұмыстар өрт қауіпсіздігі ережелері мен нормаларын және электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып жүргізілуі керек.  Орындалған жұмыстарды тапсыру және қабылдау тәртібі:  - жұмыс аяқталғаннан кейін Мердігер Тапсырыс берушіге орындалған жұмысты қабылдау-тапсыру актісін ұсынады;  - Тапсырыс беруші орындалған жұмыстарды қабылдау-тапсыру актісін алғаннан кейін қол қойылған қабылдау актісін Орындаушыға жібереді немесе орындалған жұмысты қабылдаудан дәлелді бас тартуды ұсынады;  - Орындаушы Тапсырыс берушіге жұмыс аяқталғаннан кейін 10 күнтізбелік күн ішінде техникалық есеппен тексеру хаттамаларымен қамтамасыз етеді. |
| 8. | Қызметтің аяқталу уақыты | Кестеге сәйкес қызмет көрсету шарты күшіне енген күннен бастап шартқа дейін |
| 9. | Персоналды оқытуға, кепілдікке және кепілдіктен кейінгі қызмет көрсетуге қойылатын талаптар (мерзімі, орны) | --------- |
| 10. | Кепілдік мерзімі ішінде техникалық қызмет көрсету талаптары. | --------- |
| 11. | Кепілдіктер | Жеткізуші кепілдік береді:  - жұмыс кестесін сақтау |
| 12. | Объектілер тізімі | - Алтай өлкесі, Локтевский ауданы, Неверовская станциясы  1) Өлшеу құралдарын сынау 3 дана-3 дана;  2) 1кВ-қа дейін оқшауланған стерженді, қысқыштарды, 1000 В-14 данаға дейінгі кернеу көрсеткішін тексеру;  3) Оқшауланған бір қабатты оқшаулауы бар 1кВ-тан жоғары кернеуді өлшеу индикаторы-14 дана. |