

Техническая спецификация
на услуги кабельного телевидения

Место оказание услуг: г. Астана, ул. Кунаева, д. 6
Сроки оказания услуг: 01.01.2027 - 31.12.2027 г.
Кол-во точек: 50 -  ЦТВ;
Вид услуги:
- предоставление услуг кабельного телевидения в системе аналогового и цифрового телевещания.
Характеристики услуги:
- система кабельного аналогового и цифрового телевизионного вещания должна состоять из функциональных блоков оборудования, определяющих способы формирования и коммутации программ, вида модуляции для обеспечения возможности трансляции в кабельной сети и приема телевизионным приемником (абонентским устройством);
	- аналоговая система должна использоваться совместно цифровыми системами многопрограммного телевидения и использоваться для распределения программ абоненту. Система аналогового телевещания должна быть основана на амплитудной модуляции видеосигнала (негативная модуляция) и частотной модуляции канала звукового сопровождения с поддержкой формата «PAL-D/K».
Характеристики абонентского устройства:
- абонентским устройством должны являться телевизор и телевизионная приставка (в случае ее надобности).
Тюнер (аналоговое ТВ):
Диапазон входных частот: 48~860MHz (стандарт D/K-OIRT).
Входной уровень сигнала:  -75~+75dBmV.
Входное сопротивление (Импеданс): 75 Om.
Видеодекодер:
Стандарт выходного сигнала: «PAL».
Аудиодекодер:
Вид выходного сигнала: mono, stereo.
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