**Утверждаю:**

**Директор**

**ТОО «Теміржолсу- Актобе»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Изимов С.Б.**

« 23 » октября 2024 год

**Техническая спецификация**

**Генератор для электрогенераторной установки**

(код по ЕНС ТРУ 271126.100.000000)

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** |  |
| 1 | **Описание закупаемых товаров, работ и услуг** |
|  | Дизель генератор ZEUS AD 20-T 400 R |
| 2 | **Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг:** |
|  | Номинальная мощность 20 кВт.  Скорость вращения-1500 об/мин;  Выходное напряжение -400/230 В;  Коэффициент мощности -0,8  Система охлаждения -воздушная.  Габариты длина 1850. Ширина 800. Высота 1150. Масса 650кг., бак 61л.  Кожух -Шумозащитный.  Панель управления АВР. |
| 3 | **Гарантийные сроки (при необходимости)** |
|  | 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. |

Сайлагиева М.К. *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*