**Утверждаю**

Директор филиала

АО «НК «ҚТЖ» - «ВЖУ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.У.Кожахметов

«12» января 2026 год

**Техническая спецификация**

**на Услуги по проверке приборов безопасности локомотивов**

**(код ЕНС ТРУ 522119.900.000006)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Содержимое** | **Примечание** |
| 1 | Описание услуг | Услуги по проверке приборов безопасности локомотивов. Сервисное обслуживание локомотивных радиостанций на ССПС. типа 42 РТМ-А2-ЧМ |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Предназначены для бесперебойной работы и организации переговоров между водителем дрезины ДГКУ, дежурным по станции и поездным диспетчером. |
| 3 | Краткая характеристика | комплекс мероприятий направленный на поддержание постоянной эксплуатационной готовности устройств радиосвязи, поддержание работоспособности оборудования |
| 4 | Задачи | - ремонт блоков и узлов оборудования  - чистку и регулировку блоков и узлов оборудования  - настройку оборудования  - устранение возможных дефектов и замену неисправных деталей  При отсутствии возможности быстрого устранения отказа (в течении 12 часов) - замену оборудование на аналогичное из подменного фонда Исполнителя. |
| 5 | Срок выполнения работ, услуг | Согласно условиям договора |
| 6 | Технические стандарты | Выполнение работ согласно ГОСТа 28.001-83 |
| 7 | Указание на иную нормативно-техническую документацию | ---------- |
| 8 | Гарантии | Гарантийный срок на оказание услуги должен составлять 12 месяцев со дня подписания Сторонами акта оказанных услуг. |
| 9 | Разрешение (лицензия). | Не требуется |

**Главный инженер С.А. Юров**