**Утверждаю**

директор филиала

АО «НК «ҚТЖ» - «ВЖУ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.У.Кожахметов

12 января 2026 года

**Техническая спецификация**

**Услуги по проведению испытаний средств индивидуальной защиты**

**(ЕНС ТРУ 712019.000.000009)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование характеристик** | **Содержание характеристик** |
| 1. | Описание услуг | Услуги по проведению испытаний средств индивидуальной защиты. Проведение испытаний средств защиты (диэлектрических перчаток, галош, бот), периодичность 2 раза в год  Все услуги должны предоставляться в соответствии с:  - ПТЭЭП  - ПОТ РМ-021-2002 «МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА»  -  ГОСТ Р 50571.16-99 (МЭК 60364-6-61-86) |
| 2. | Краткая характеристика объекта | - проведение подготовительных работ;  - определение местонахождения и объема работ |
| 3. | Требования к персоналу | Работники должны:  -физически здоровые, без вредных привычек;  -имеющие статус и квалификационный разряд и группу допуска в электроустановки;  -имеющие полис обязательного медицинского страхования;  -застрахованные работодателем от несчастных случаев;  -иметь профильное образование; |
| 4. | Требования к потенциальному поставщику | Поставщик обязан:  -Выполнение работ согласно ПТЭЭП, ПУЭ, МППОТ  - Производить работы только в отведенной для них зоне.  - Производить работы минимально необходимым количеством технических средств и механизмов.  - Выполнить требования к содержанию, срокам и качеству работ по предмету Договора.  - Соблюдать сроки выполнения работ.  - Выполнять требования, установленные законодательством и нормативно-правовой документацией.  - В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного планом срока, немедленно поставить в известность Заказчика.  - Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе |
| 5. | Задачи | - Проведение испытаний средств защиты (диэлектрические перчатки, галоши, боты)  -Составление ведомости дефектов на основании испытаний, измерений, внешнего осмотра и проверки.  -Изготовление протоколов измерения. |
| 6. | Требования к выполняемым услугам | Выполнение работ по проверки измерений проводить согласно ПУЭ, действующих ГОСТов, СНиПов.  Электроизмерительная лаборатория при проведении работ по измерениям и испытаниям электрооборудования и электроустановок потребителей несет всю полноту ответственности за:  - правильную идентификацию элементов электроустановки в проекте однолинейной расчетной схемы;  - полноту выполненных работ;  - достоверности полученных результатов; |
| 7. | Техника безопасности и охрана окружающей среды | Все работы по измерениям и испытаниям электрооборудования и электроустановок потребителей должны выполняться с соблюдением норм и правил пожарной безопасности и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок. |
| 8. | Срок оказания услуг | Согласно условиям договора |
| 9. | Требование к обучению персонала, по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) | --------- |
| 10. | Требование к техническому обслуживанию в течение гарантийного срока. | --------- |
| 11. | Гарантии | --------- |
| 12. | Перечень объектов | - Алтайский край, Локтевский район, ст.Неверовская  1) Проведение испытаний средств защиты (диэлектрические перчатки, галоши, боты) - 130 пар |

**Главный инженер Юров С.А.**