**Техникалық ерекшелік**

**ағаш конструкцияларды сіңдіріп өңдеу қызметін көрсеткені үшін**

**(ЕНС ТРУ 161091.000.000002 коды)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **р/с** | **Мазмұн** | **Ескерту** |
| 1 | Көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы | Ағаш конструкцияларды өңдеу, сіңдіру.  ПЧ-1837,32 м2;  ШЧ-7146,4 м2;  ЭЧ-737,59 м2;  Вокзал-4557,34 м2;  ПП – 103,7;  ВП-854 м2.  БАРЛЫҒЫ 15 396,35 м2 |
| 2 | Талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары | Ағашты өртке қарсы өңдеу өрт қаупін барынша азайтуға көмектеседі. |
| 3 | Техникалық стандарттар | МЕМСТ R 53292-2009 "Ағашқа арналған оттан және оның негізіндегі материалдарға арналған заттар. Жалпы талаптар. Сынау әдістері» |
| 4 | Басқа нормативтік-техникалық құжаттаманы көрсету | 21.12.1994 ж. № 69-ФЗ «Өрт қауіпсіздігі туралы» Федералдық заң;  «Өрт режимі туралы» Ресей Федерациясы Үкіметінің 2012 жылғы 25.04. № 390 қаулысымен бекітілген Ресей Федерациясындағы өрттің алдын алу қағидалары»;  «Өрттен қорғау құралдарына қойылатын нормативтік құжаттар талаптарының сақталуын бақылау тәртібі (әзірлеу, қолдану және пайдалану)» өрт қауіпсіздігі нормалары (НПБ 232-96). |
| 5 | Кепiлдiк мерзiмдерi | Мердiгердiң кепiлдiк мiндеттемелерi: 12 айдан кем емес. Ғимараттар мен құрылыстарды пайдаланудың барлық нормаларын сақтай отырып, өрттен қорғау режимiнiң бұзылуы анықталған жағдайда (Тапсырыс берушiнiң жылына 2 рет оттан қорғау режимiнiң жай-күйiн бақылау тексеруi барысында) Мердiгер өз есебiнен қайталап оттан қорғау режимiн жүргiзуге мiндеттi. |
| 6 | Рұқсат (лицензия). | Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес берілген мемлекеттік рұқсаттың (лицензияның) немесе өзге де рұқсаттардың нотариалды куәландырылған көшірмесі. |

**Филиалдың бас инженері Б. Гасумов**

Орн: Кулишева Г.А. – ИЖУТех.,тел: 32-24