**Бекітілді:**

**«Теміржолсу- Актобе» ЖШС**

**Директоры**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Изимов С.Б.**

« » қыркүйек 2024 жыл

**Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу жөніндегі жұмыстың техникалық сипаттамасы**

**(код по ЕНС ТРУ 432110.700.000002)**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** |  |
| 1 | **Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің сипаттамасы** |
|  | ВЛ-10 кВ Электр желілерін салу бойынша жұмыстар, МТП-25кВА. монтаждау, «Қостанай облысы Қостанай ауданы Половниковка және Глазуновка елді мекенінде Су құбыры желілерінің құрылысы» объектісі бойынша сметалық құжаттамаға сәйкес**.**  Бұл құрылыс бірінші көтеру сорғыларына электр қуатын беру үшін және Половниковка ауылында орналасқан екінші көтеру сорғы станциясына суды үздіксіз беру үшін қажет. |
| 2 | **Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары:** |
|  | - Жұмыстар Қазақстан Республикасында қолданылатын құрылыс нормаларының (ҚН) талаптарына, осы техникалық ерекшеліктің талаптарына, сметалық есептер мен шарттың талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс.  Құрылыс-монтаждау жұмыстарына кемінде II санатты лицензиясы болуы тиіс.  **Жұмыстарды орындауды бастамас бұрын Мердігер:**  1) Тапсырыс берушіге жедел өзара іс-қимыл жасау үшін мобильді нөмірлерді көрсете отырып, жұмыстарды орындауға тартылған мамандардың тізімін ұсыну;  2) Тапсырыс берушіге жұмыстарды ұйымдастыруға жауапты адамды тағайындау туралы бұйрықтың көшірмесін ұсыну;  3) жұмыстарды орындау кестесін ұсыну және Тапсырыс берушімен келісу.  Мердігердің тартылатын мамандары жұмыстарды орындауға электр қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау техникасы қағидаларының, өртке қарсы қауіпсіздіктің, нормалар мен қағидалардың талаптарын қатаң сақтауға тиіс.  Жұмыстар аяқталғаннан кейін қалдықтарды кейіннен әкете отырып жинауды жүргізу.  **Жұмыстар сәйкес жүргізілуі керек**:  - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 31 желтоқсандағы № 1353 Қаулысымен бекітілген «Металл конструкцияларының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» Қазақстан Республикасының техникалық регламентімен;  - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 17 қарашадағы № 1202 Қаулысымен бекітілген «Ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс материалдары мен бұйымдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламентімен.  СНиП РК 4.04-10-2002 ««Электротехникалық құрылғылар»;  СН РК 4.04-07-2013 «Электротехникалық құрылғылар»;  СП РК 2.04-103-2013 «Ғимараттар мен құрылыстарды найзағайдан қорғау жөніндегі Нұсқаулық»;  Электр қондырғыларын орнату ережелері ҚР Энергетика министрінің 2015.03.20 № 230 бұйрығымен бекітілген;  Электр энергиясын пайдалану ережелері. ҚР Энергетика министрінің 25.02.2015 ж. №143 бұйрығымен бекітілген.  **Техникалық ерекшелікке және оның қосымшаларына (сметалық құжаттамаға) сәйкес келесі талаптарды міндетті түрде сақтай отырып, электр желісін салу бойынша жұмыстарды орындау:**  - Жұмыстар ҚР ҚН 4.04-07-2013 талаптарына сәйкес орындалуы тиіс «Электротехникалық құрылғылар» және Қазақстан Республикасында қолданылатын басқа да құрылыс нормалары мен қағидалары;  Жұмыстарды жүргізу кезінде еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау туралы заңнаманы қоса алғанда, Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын, қызмет көрсету объектісінде қолданылатын өзге де нормативтік актілерді (мердігердің жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздікті басқару"стандарты) сақтау қажет.  Жұмыстарды жүргізу кезінде еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың, өнеркәсіптік электр қауіпсіздігі мен экологиялық қауіпсіздіктің белгіленген және қолданыстағы нормаларын, қағидалары мен талаптарын бұзушылықтардың барлық түрлері үшін мердігер жауапты болады.  **Шарттың талаптарына сәйкес қызмет көрсету мерзімі. (Бекітілген жұмыс кестесі)**  Ақаулар мен ақауларды жою жөніндегі жұмыстарды мердігер ұйым тапсырыс берушіден жазбаша хабарлама алған сәттен бастап 10 күн ішінде орындауы тиіс. |
| 3 | **Кепілдік мерзімі (қажет болған жағдайда)** |
|  | Орындалатын жұмыстарға, пайдаланылған материалдарға, бұйымдар мен конструкцияларға (бұдан әрі – материалдар) және жабдыққа-орындалған жұмыстарды қабылдаудың Қорытынды Актісіне қол қойылған күннен бастап 6 (алты) ай.  Орындалған жұмыстарды қабылдаудың Қорытынды Актісіне қол қойылған күннен бастап 6 (алты) ай ішінде техникалық қызмет көрсету (кепілдік беру жағдайына қатысты ақаулар мен ақауларды жою).  Кепілдік мерзім ішінде кепілдік жағдайына жататын материалдар мен жабдықтар сынған және/немесе істен шыққан жағдайда оларды ауыстыру Тапсырыс берушіден жазбаша хабарлама алған сәттен бастап 10 күн ішінде мердігер ұйымның есебінен жүргізіледі. |

Инженер Сайлагиева М.К.