3-қосымша

баға ұсынысын сұрау арқылы сатып алуға

Техникалық сипаттама (техникалық тапсырма)

қазандықты қадағалау объектілерін мамандандырылған тексеру бойынша сатып алынған қызметтердің

(ENS TRU коды 712019.000.000009)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Сипаттамалардың атауы | Мүмкіндік мазмұны |
| 1. | Қызмет көрсету | - стандартты қызмет ету мерзімі аяқталған аспалы крандардың қауіпсіз пайдалану мерзімін ұзарту мүмкіндігін анықтау бойынша қызметтерді көрсету (өнеркәсіптік қауіпсіздікті бағалауды жүргізу)  - Мақсаты – DGKu жүк вагоны кранының өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша сарапшылық қорытындысымен белгіленген пайдалану мерзімі өткеннен кейін одан әрі пайдалану шарттары мен мүмкіндігін анықтай отырып, өнеркәсіптік қауіпсіздік стандарттары мен ережелеріне сәйкестігін тексеру. |
| 2. | Объектінің қысқаша сипаттамасы | Жүк көтергіштігі 3,5 тонна DGKU кран қондырғысы (темір жолды жөндеу, қалдықтарды шығару және жинау үшін пайдаланылады); |
| 3. | Персоналға қойылатын талаптар | - Тиісті түрде аттестациядан өткен жоғары білікті сарапшылар, оның ішінде қызмет ету мерзімінің қалдық есептерін жүргізуге құқығы бар мамандар.  - сараптама және өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасы бойынша жұмыстарды орындау үшін тиісті сертификатталған мамандар мен сарапшылар. |
| 4. | Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар | Көтергіш құрылыстар саласындағы техникалық құрылғылардың өнеркәсіптік қауіпсіздігіне сараптама жүргізу және қысыммен жұмыс істейтін кемелерді тексеру бойынша қызметті жүзеге асыруға лицензияның болуы. |
| 5. | Тапсырмалар | Сараптама ұйымы өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасының қорытындысын дайындайды және Тапсырыс берушіге ұсынады, онда аспалы крандардың, сондай-ақ қысыммен жұмыс істейтін кемелердің қауіпсіз пайдалану мерзімін ұзарту мүмкіндігі туралы қорытынды бар:  Түзету іс-шараларын жүргізу қажет болған жағдайда Сараптамалық ұйым өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасының қорытындысына қосымша болып табылатын техникалық құрылғыларды ұзақ мерзімге қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету бойынша түзету іс-шараларының жоспарын әзірлейді. |
| 6. | Қызметке қойылатын талаптар | Жұмыс басқару құжаттарының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады:  1. «Қауіпті өндірістік объектілердің өнеркәсіптік қауіпсіздігі туралы» Федералдық заңы 21.07.97 ж. No 116-ФЗ (23.07.2010 ж. Федералдық заңдарының редакциясымен. No 171-ФЗ, 04.03.2013 ж. No 22-ФЗ).  2. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы федералды нормалар мен ережелерді бекіту туралы 2020 жылғы 26 қарашадағы № 461 «Көтергіш құрылыстарды пайдаланатын қауіпті өндірістік объектілердің қауіпсіздік ережелері» бұйрығы. Ресей Әділет министрлігінде 2020 жылғы 30 желтоқсанда тіркелді. Пер. № 61983.  3. «Өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасын жүргізу ережелері» Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы федералдық нормалар мен ережелерді бекіту туралы» Экологиялық, технологиялық және ядролық қадағалау Федералдық қызметінің 2020 жылғы 20 қазандағы № 420 бұйрығы. Ресей Федерациясының Әділет министрлігінде тіркелді. 11 желтоқсан 2020 ж. № 19.16.  4. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы федералдық нормалар мен ережелерді бекіту туралы 2020 жылғы 1 желтоқсандағы № 478 бұйрығы «Қауіпті өндірістік объектілердегі техникалық құрылғыларды, ғимараттар мен құрылыстарды бұзбайтын сынауға қойылатын негізгі талаптар», Ресей Әділет министрлігінде 2020 жылғы 24 желтоқсанда тіркелген Пер. № 61795.  5. РД 10-197-98 Көтерме крандардың болтты және тойтармалы қосылыстарының техникалық жағдайын бағалау бойынша нұсқаулық.  6. РОСТЕХНАДЗОР-ның 08.04.2019 жылғы «Өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамалық қорытындыларының тізілімін жүргізу бойынша мемлекеттік қызметті көрсету бойынша Экологиялық, технологиялық және ядролық қадағалау федералды қызметінің әкімшілік регламентін бекіту туралы» бұйрығы (Ресей Әділет министрлігінде 16.02.2019 ж.  7. РФ Үкіметінің 18.12.2020 жылғы № 2168 "Өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарының сақталуына өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру ережелері" қаулысы.  8. RD 36-62-00 Көтергіш жабдықтар. Жалпы техникалық талаптар.  9. RD 10-112-1-04. Көтергіш машиналарға сараптама жүргізу бойынша ұсыныстар. Жалпы ережелер.  10. РД 10-112.2-97 «Қызмет ету мерзімі өткен машиналарды сараптау бойынша әдістемелік нұсқаулар. 2 бөлім. Жалпы мақсаттағы жебелік крандар және көтергіш кран-манипуляторлар.  11. ГОСТ 34017-2016 Көтерме крандар. Жұмыс режимдерінің классификациясы.  12. ГОСТ 25835-83 Көтерме крандар. Жұмыс режимдері бойынша механизмдердің жіктелуі.  13. ГОСТ 28609-90 Көтерме крандар. Негізгі есептеу ережелері.  14. ГОСТ 34022-2016 Көтерме крандар. Операциялық құжаттар. |
| 7. | Қауіпсіздік және қоршаған орта | Қатты құрғақ теріге күтім жасау керек және тиісті гигиенаны қамтамасыз ету үшін мұқият болу керек. Zhetkіzushіn personalnel Tapsyrys earplugs aumagynda qoldanystagy ishkі enbek tartibin zhane baska erezhelerdi saktauy tis. |
| 8. | Қызметтің аяқталу уақыты | Келісім күшіне енген күннен бастап 2025 жылдың 31 желтоқсанына дейін |
| 9. | Персоналды оқытуға, кепілдікке және кепілдіктен кейінгі қызмет көрсетуге қойылатын талаптар (мерзімі, орны) | --------- |
| 10. | Кепілдік мерзімі ішінде техникалық қызмет көрсету талаптары. | --------- |
| 11. | Кепілдіктер | Жеткізуші кепілдік береді:  - жұмыс тәртібін сақтау |
| 12. | Объектілер тізімі | Жүк көтергіштігі 3,5 тонна ДГКу кран қондырғысы 2 бірлік ст. Неверовская |

**Өндірістік-техникалық**

**бөлімнің бастығы Е.А. Медведева**