**Табличкалар өндіру бойынша жұмыстардың**

**техникалық ерекшелік**

**(ЕНС ТРУ коды 829919.000.000000)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **р/с** | **Мазмұн** | **Ескерту** |
| 1 | Туындылардың сипаттамасы | Табличкалар өндірісі  **Барлығы 57 оның ішінде:**  «Жылдамдықты төмендету сигналы» белгісі  - 28 дана.  *Барлығы: ПЧ бойынша-28 дана*  В-2 20х20 өрт қауіптілігі санатының белгісі-29 дана.  *Барлығы ШЧ-6 бойынша -29 дана.* |
| 2 | Талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары | Өрт қауіпсіздігі белгісі (ПВХ негізі 6 мм, өлшемі 20х20 см және 30х15 см, винил пленкалы аппликат).  «Жылдамдықты азайту сигналы» қос қырлы белгісі (негізі: 4 мм композиттік панель, винил пленкамен қапталған. Өлшемі 470х470 мм). Ол бір жағынан жасыл және екінші жағынан сары түске боялады, оның екі жағынан периметрі бойынша ені 25 мм ақ жолақ, одан кейін ішіне -25 мм қара жолақ қойылады. |
| 3 | Техникалық стандарттар | МЕМСТ R 12.4.026-2001 |
| 4 | Басқа нормативтік-техникалық құжаттаманы көрсету | ---------- |
| 5 | Кепiлдiк мерзiмдерi | Өнім беруші Тапсырыс беруші өнімді қабылдаған күннен бастап 12 (он екі) ай мерзімге жеткізілетін өнімнің сапасына және сенімділігіне кепілдік береді және кепілдік мерзімі ішінде Тапсырыс беруші анықтаған ақаулы өнімді ауыстыруға немесе жөндеуге жұмсалатын барлық шығыстарды көтереді. |
| 6 | Рұқсат (лицензия). | Талап етілмеді |

**Филиалдың бас инженері Б.Гасумов**

Орн: Кулишева Г.А. – ИЖУТех.,тел: 32-24